6장 보조 저장 장치 (7점)

1. 보조기억장치로 부적합한 것은? ( 4 )
2. 자기 디스크 ② DVD ③ 자기 테이프 ④ SDRAM
3. 임의 접근에 적합하지 않은 기억 장치는? ( 4 )
4. 자기코어장치 ②자기디스크장치 ③자기드럼장치 ④자기테이프장치
5. 컴퓨터에서 사용되는 보조기억장치의 특징이 아닌 것은? ( 3 )
6. 대용량기억장치다.
7. 주기억장치보다 액세스 속도가 빠르다.
8. 대형프로그램을 기억시킬 수 있다.
9. 주기억장치보다 비트당 가격이 싸다.
10. 자기디스크에서 데이터를 액세스하는데 걸리는 시간에 포함되지 않는 것은? ( 1 )
11. 읽기 시간 reading time ② 탐색 시간 seek time
12. 전송 시간 transmission time ④ 회전 지연 시간 rotational delay time
13. 디스크에서 헤드를 움직여 원하는 공간을 포함하는 실린더에 접근할 수 있는 위치에 가져가는 것을 무엇이라 하는가? ( 2 )
14. reading time ② seek time ③ track time ④ sector time
15. 회전 속도가 7200rpm인 하드디스크의 최대 회전 지연 시간은? ( 2 )
16. 약 4.2ms ② 약 8.3ms ③ 약 12.3ms ④ 약 16.6ms
17. 순차 액세스 방식을 사용하는 보조 기억 장치는? ( 3 )

①반도체메모리 ②자기드럼 ③자기테이프 ④자기디스크